**$(h1ii$) $(kurz9Trennwandsystem PRIMO F**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Schichtstoff-Verbundelemente, 30 mm stark mit

beidseitig 3 mm starken HPL-Vollkernplatten und

einem innenliegendem PVC-Kunststoffrahmen mit

formschlüssiger Schwalbenschwanzverbindung und

einer verwindungssteifen Einlage vollflächig

verleimt. Die Rahmenkonstruktion muss

luft- und wasserdicht geschlossen sein.

Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen

Trennwand und Vorderwand werden unsichtbar
und kraftschlüssig ausgeführt.

Der verwindungssteife viereckige Stabilisator

(42/43 mm) verläuft über der Türfront.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Ausführungen zur Auswahl:**
Alternativ:

Standoptimierte WC-Kabine mit zurückgesetzten Füßen

*(nur bei Reihenanlagen)*

Alternativ:

Schwebende WC-Kabine mit Füßen und Stabilisator zurückgesetzt

*(nur bei Reihenanlagen)*

Alternativ:

WC-Kabine ohne Bodenfreiheit

Alternativ:

WC-Kabine hängend ohne Füße

Alternativ:

Schraubsichere Einlagen im

Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte

und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ: Stabilisator 30x40mm für flächenbündige Ausführung in der Front

**Profile:**
Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium und

unfallsicher gerundet (Radius 2 mm).

Alternativ: Profile aus Edelstahl

Alternativ: Profile pulverbeschichtet

**Höhe:**
2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Alternativ:

2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen und Bodenfreiheiten sind gemäß

den technischen Hinweisen von KEMMLIT möglich.

**Wände:**
Die Maueranschlüsse erfolgen zum Ausgleich von Bautoleranzen

durch Aluminium U-Profile.

Alternativ: Die Maueranschlüsse erfolgen zum Ausgleich

von Bautoleranzen durch designorientierte Schattenfugen.

**Türen:**
30 mm starke Schichtstoff-Verbundelemente in

gleicher Bauweise wie die Wandelemente.

Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig

in der Front. Es sind keine zusätzlich

aufgesetzten Anschlagsprofile zugelassen.

Alternativ: Zur Optimierung von Sicherheit und Design,

Türen auf der Bandseite mit glattflächigem, gefrästem

Fingerklemmschutz mit Federdrehzapfenlager anstelle von Bändern.

*(Bei Reihenanlagen nur bei nach innen öffnenden Türen)*

Alternativ: Über den Türen mit flächenbündig integrierter

LED Frei-/Besetztanzeige. Der Verriegelungszustand der Türe wird

hierbei durch eine rot / grün Lichtleiste über die gesamte Türbreite

angezeigt. Auf der Innenseite wird dies ebenfalls durch eine

Lichtleise in der Ecke angezeigt.

*(Nur bei Anlagenhöhe bis 2135mm und Stabilisator über der Front und*

*Drei-Rollen-Kantenbändern möglich)*

**Bänder:**
Soft-Close Drei-Rollen-Kantenbänder aus
Aluminium (Ø 20 mm, 145mm lang)

mit Edelstahlachse wartungsfrei, nicht aushängbar

und sechsfach verschraubt mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen

der Tür mit integriertem Federband. Die Soft-Close Funktion

gewährleistet ein verletzungsfreies und leises Schließen.

Bei Ausführung mit Schlossfalle ist die Soft-Close Funktion aus technischen

Gründen nicht möglich.

Alternativ: Drei-Rollen-Kantenbänder aus
Edelstahl (Ø 20 mm, 145mm lang)

mit Edelstahlachse wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach

verschraubt mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen der Tür mit

integriertem Federband.

 **Schlösser und Beschläge:**

 1-Riegel-WC-Schloss mit Nylon-Zugknopf und Drehriegel

 aus Nylon der Gebrauchskategorie 4, geprüft nach DIN EN1906

 mit Vierkant-Notverriegelung.

Die Verriegelung der Kabine muss auf der Innenseite

durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.

 Alternativ: 1-Riegelschloss mit Zugknöpfen aus

Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl.

 WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß mit

 Notdornöffnung.

Alternativ: Drücker in U-Form der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach

DIN EN1906 aus Nylon, Aluminium naturfarbig eloxiert

oder Edelstahl.

Alternativ: Drücker in L-Form der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach

DIN EN1906 aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw.

Edelstahl mit Drehriegel und Vierkant-Notverriegelung

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Griffstange aus

massivem Aluminium in 3 Varianten mit integrierter

LED – Besetztanzeige und verschleißfester

flächenbündiger Notentriegelung.

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Griffstange aus

massivem Aluminium in 5 Varianten mit

Frei/Besetzt Anzeige mechanisch und verschleißfester

flächenbündiger Notentriegelung.

**Füße:**
Formschöner hochwertiger Fuß aus korrosionsfreiem Aluminium (Ø 20 mm), naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit 150 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Alternativ: Formschöner hochwertiger Fuß

komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm), mit Edelstahlkern

und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar.

Bodenfreiheit 150 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung

mit der Trennwand verbunden.

Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette

aus Edelstahl lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Alternativ: Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80 mm – 215 mm.

**Farben:**
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte

(mindestens 16 Farben).

Alternativ: Bi-Color-Ausführung
Trennwandseiten innen und außen unterschiedlich farbig.

Profile, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör

je nach Ausführung in den gleichen durchgängigen Farben

nach dem KEMMLIT-Farbkonzept.$)/E

$$NNN

15.10 Garantie
 7 Jahre Hersteller Garantie

 **Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.**

15.20 $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

**Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:**

Lichtausschnitt mit Glas / Plexiglas

15.21 $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Schiebetür

15.22 $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Oberteile aus Schichtstoff-Verbundelemente

15.23 $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Glasoberteile

15.24 $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Pendeltür

15.25 $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

**Zubehör:**

Normschamwand aus 13mm HPL

435mm x 900mm

Zur Befestigung an massivem Mauerwerk.

Bei Trockenbauwänden Schamwand mit

Fuß möglich.

15.26 0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. ……….

Alternativ: Normschamwand stehend aus 13mm HPL

435mm x 1.475mm 150mm Bodenfreiheit

15.27 0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. ……….

/E$$NNN

$(h1ii**$(langZubehör für WC-Kabinen:**

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 3301$)/E

$$NNN

$(h1ii15.30$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 3302$)/E

$$NNN

$(h1ii15.40$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 3308$)/E

$$NNN

$(h1ii15.50$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 3309$)/E

$$NNN

$(h1ii15.60$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur eckig aus Nylon 3310
 $)/E$$NNN

$(h1ii15.70$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Alternativ: Zubehör in Aluminium oder Edelstahl

**Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:**

KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und

Wechselkabinen aus 13 mm dicken HPL-

Vollkernplatten.$)

$(h1ii15.80$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung

zum Schließen beider Kabinentüren, in

wartungsfreier Konstruktion, mit Notdornöffnung

und deutlich sichtbarer Frei-Besetzt-Anzeige

(rot/weiß).$)

$$NNN

$(h1ii15.90$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Türstopperhaken für

Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon 3301$)/E

$$NNN

$(h1ii15.100$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide-

und Wechselkabinen mit Randversiegelung,

8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm

groß. Verklebung nicht erlaubt.

Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

$$NNN

$(h1ii15.110$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und

Wechselkabinenaus Nylon 3312, 300 x 50 mm

groß. Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

$$NNN

$(h1ii15.120$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und
Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.$)

$(h1ii15.130$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)/E$$GRUEnd

**$)**/E