**2 Hängende Trennwandkonstruktion cronus**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de  
  
**Konstruktion:**  
Das Trägerprofil wird über die Mauerbefestigung

und/oder Bodenstützen getragen. Die Anzahl der

Bodenstützen richtet sich nach dem Trennwandtyp

und der Spannweite. Alle Vorderwandteile sind am

Trägerprofil aufgehängt und unsichtbar verschraubt.

Das Aluminium-Trägerprofil wird mit Wandanschluß-

teilen am fertigen Mauerwerk mit Schwerlastdübeln

befestigt (bei Gipskartonwänden sind Verstärkungs-

einlagen bauseits erforderlich). Die Bodenstütze wird

auf dem Fußboden befestigt.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Anlagenhöhe:**  
2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

bis Unterkante Trägerprofil.

Andere Höhen sind möglich.

**Trägerprofil:**

Aluminium-Rechteckprofil in den Abmessungen

50x150x5 mm ohne Kantenradius.

Bei größeren Spannweiten Aluminium-Rechteckprofil

in den Abmessungen 50x200x5 mm ohne

Kantenradius

**Eckprofil:**

Aluminium-Vierkantrohr in den Abmessungen

50x50 mm vom Fußboden bis zur Oberkante

Trägerprofil.

**Bodenstütze:**

Aluminium-Vierkantrohr innerhalb der Kabine

in den Abmessungen 50x50 mm vom Fußboden

bis zur Oberkante Trägerprofil.

**Farben:**  
Trägerprofil, Eckprofil und Bodenstütze chromatiert

sowie pulverbeschichtet gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Wand- und Türenfarben gemäß Cronus – Farbkarte von KEMMLIT (mindestens 16 Farben).

Profile, Beschläge, Füße und Zubehör in der

gleichen durchgängigen Farbe nach

KEMMLIT-Farbkonzept.

Mehrpreis für hängende Ausführung einschließlich   
Fracht- und Montagekosten.

**2.10** **Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

**2.11 Zubehör:**

Normschamwand aus 13mm HPL

435mm x 900mm

Zur Befestigung an massivem Mauerwerk.

Bei Trockenbauwänden Schamwand mit

Fuß möglich.

0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. ……….

Alternativ: Normschamwand stehend aus 13mm HPL

435mm x 1.475mm 150mm Bodenfreiheit

0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. ……….

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Hängende Trennwandkonstruktion cronus$)** $(gb.............$)

============