**46$(h1ii46$) $(kurz9Trennwandsystem BASIC Typ D$)**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

30 mm starke melaminharzbeschichtete

Vollspanplatten mit ABS-Umleimern,

statischem Verbund und vandalensicheren

Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Ausführungen zur Auswahl:**
Typ D-BASIC 1.1: Eloxierte Profile
Typ D-BASIC 1.2: Pulverbeschichtete Profile

**Höhe:**
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Als Variante auch 2135 mm, einschl. 150 mm

Bodenfreiheit.

**Wände:**
30 mm starke melaminharzbeschichtete

Vollspanplatten. Alle sichtbaren Kanten sind mit

ABS-Umleimern (Radius 2 mm) stoßsicher
geschützt und dadurch verletzungsfrei.

**Profile:**
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher

gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife

Stabilisator (42/43 mm) über der Türfront ist eckig.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

**Füße:**
Aus korrosionfreiem Aluminium (Ø 20 mm). Naturfarbig

eloxiert oder pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette lässt

sich zum Reinigen einfach anheben. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste

Edelstahlabdeckrosette lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.

**Türen:**
Vollspantüren, 30 mm stark, in gleicher Bauweise

wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit

Anschlagprofilen aus Aluminium. Durchlaufende

Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur

Geräuschdämpfung integriert.

**Bänder:**
2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus

Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert,

alternativ aus Edelstahl.

Als Variante 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder

(Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus

Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

**Garnituren:**

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker (Ø 23 mm).
Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Als Variante 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe,

Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in

Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder

in schlag-, bruchsicherem und farblich

abgestimmtem Nylon.

**Farben:**
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkonzept

(mindestens 9 Farben).

Profile, Beschläge, ABS-Kanten, Füße und Zubehör

in der gleichen durchgängigen Farbe nach KEMMLIT-

Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

**46.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

**46.15 Zubehör:**

Normschamwand 435mm x 900mm

aus 30mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. Zur Befestigung an massivem Mauerwerk. Bei Trockenbauwänden Schamwand mit Fuß möglich.

Als Variante: Normschamwand stehend 435mm x 1.475mm

aus 30mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. 150mm Bodenfreiheit

$)

**46.20** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$(h1ii**$(langZubehör für WC-Kabinen:**

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii46.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii46.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii46.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii46.60**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310
 **$)/E$$NNN**

**$(h1ii46.70**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Variante auch in Edelstahl

$)

$)/E$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem BASIC Typ D$)** $(gb.............$)

 ============

/E