**Wickelstation Vollkernplatte 830mm breit**

Wickelstation aus HPL-Vollkernplatte,13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch zusätzliches Overlay, Arbeitshöhe 850 mm, nach Aufmaß fertigen, liefern und montieren

Die Wickelstation hat den aktuellen Sicherheitsvorschriften - DGUV Regeln, vor allem DGUV 102-602 und der ASR A1.2 zu entsprechen

Auflage:

aus 13 mm HPL-Vollkernplatte im Randbereich auf 26 mm aufgedoppelt und rund gefräst, hinten und seitlich Aufkantungen 200 mm hoch

HPL-Auflage je nach Raum: ca. 830 mm breit,

zuzüglich eventueller Anpassung an Raumnische

800 mm tief

Alternativ: 1000mm tief

Unterbau 2-teilig bestehend aus:

* + - 1 x Unterschrank aus 13 mm HPL ca. 600 mm breit, 570 mm tief mit 4 Schubkasten mit hochwertigen Teleskop Auszügen geführt, inkl. Nylon-Bügelgriffen und herausnehmbarer innerer Teilung (2 Fächer).

Alternativ statt Unterschrank:

* + - 1 x Unterschrank aus 13 mm HPL ca. 600 mm breit, 570 mm tief mit 2 Fachböden, Türe mit Soft-Close Bänder, inkl. Nylon-Bügelgriff, nicht abschließbar, Alternativ mit abschließbarer Tür

Alternativ statt Unterschrank:

* + - 1 x ausziehbare Treppe mit Feststellvorrichtung und Rutschsicherung auf den Stufen, einschl. 600er Korpus, mit zusätzlicher Kippsicherung, abschließbarer Türe, Sockelblende in der Treppenkonstruktion integriert

Alternativ statt Unterschrank:

* + - 1 x ausziehbare gewendelte Treppe mit Feststellvorrichtung und Rutschsicherung auf den Stufen, einschl. 600er Korpus, mit zusätzlicher Kippsicherung, abschließbarer Türe, Sockelblende durchgehend am Unterbau
    - 1 offenes Regal aus 13 mm ca. 200 mm breit mit 2 verstellbaren Fachböden
    - 1 vordere Sockelblende aus 13 mm HPL, 120 mm hoch und 100 mm von der Front zurückgesetzt, Montage auf höhenverstellbaren Kunststoffsockelfüßen 120 mm hoch.
    - 2 seitliche Passblenden < 25 mm, falls notwendig

einschließlich nachstehendem Zubehör:

1 x Wickelauflage, Farbe gemäß Hersteller-Objektfarbkarte 1 x Zentralverriegelung für jeweils 5 Schubladen, durch Aufdopplung der hinteren Aufkantung nicht vorstehend,

Farbe Korpus Unterschränke: Weiß

Farbe Fronten, Blenden und Bügelgriffe: gemäß Hersteller-Objektfarbkarte