**Wickelstation mit integrierter Badewanne aus 13 mm HPL-Vollkernplatte 2230mm breit**

Wickelstation aus HPL-Vollkernplatte,13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch zusätzliches Overlay, Arbeitshohe 850 mm, nach Aufmaß fertigen, liefern und montieren.

Die Wickelstation hat den Sicherheitsvorschriften - DGUV Regeln, vor allem DGUV 102-602 und der ASR A1.2 zu entsprechen

Auflage:

aus 13 mm HPL-Vollkernplatte im Randbereich auf 26 mm aufgedoppelt und rund gefräst, hinten und seitlich Aufkantungen 200 mm hoch.

HPL-Auflage: ca. 2230 mm breit, zuzüglich eventueller

Anpassung an Raumnische, 800 mm tief

Alternativ: 1000mm tief

einschließlich 1 Stk. flächenbündig von unten integrierter Badewanne aus polymergebundenem Mineralwerkstoff, fugenlos eigearbeitet, inkl. Ablaufgarnitur (ohne Siphon), Farbe: Weiß

Unterbau 3-teilig bestehend aus:

* + - 1 Unterschrank aus 13 mm HPL unter Babywanne, ca. 1000 mm breit, 570 mm tief, mit 2 Drehtüren, davon einer – auf Wunsch abschließbaren Tür, Türen mit Bändern mit Soft-Close Funktion ausgestattet und 1 verstellbaren Fachböden, inkl. Nylon-Bügelgriffen und halbhoher Rückwand
		- 2 x Unterschrank aus 13 mm HPL ca. 600 mm breit, 570 mm tief mit 4 Schubkasten mit hochwertigen Teleskop Auszügen geführt, inkl. Nylon-Bügelgriffen und auf Wunsch herausnehmbarer innerer Teilung (2 Fächer).

Alternativ statt Unterschrank:

* + - 1 x Unterschrank aus 13 mm HPL ca. 600 mm breit, 570 mm tief mit 2 Fachböden, Türe inkl. Nylon-Bügelgriff, nicht abschließbar

Alternativ statt Unterschrank:

* + - 1 x ausziehbare Treppe mit Feststellvorrichtung und Rutschsicherung auf den Stufen, einschl. 600er Korpus, mit zusätzlicher Kippsicherung, auf Wunsch abschließbarer Türe mit Bodenluft

Alternativ statt Unterschrank:

* + - 1 x ausziehbare gewendelte Treppe mit Feststellvorrichtung und Rutschsicherung auf den Stufen, einschl. 600er Korpus, mit zusätzlicher Kippsicherung, abschließbarer Türe, Sockelblende durchgehend am Unterbau
		- 1 vordere Sockelblende aus 13 mm HPL, 120 mm hoch von der Front zurückgesetzt, Montage auf höhenverstellbaren Kunststoffsockelfüßen 120 mm hoch.
		- 2 seitliche Passblenden < 45 mm, falls notwendig

einschließlich nachstehendem Zubehör:

Wickelauflage, Farbe gemäß Hersteller-Objektfarbkarte auf Wunsch 2 x Zentralverriegelung für Schubladen/ Schubkästen, durch Aufdopplung der hinteren Aufkantung nicht vorstehend,

Farbe Korpus Unterschränke: Weiß

Farbe Fronten, Blenden und Bügelgriffe: gemäß Hersteller-Objektfarbkarte