**17 Ablagen aus HPL-Vollkern / ohne Haken**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de  
  
  
Ablage:  
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.  
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen  
Beschädigung und besonders pflegeleicht.   
Alle Ecken und Kanten sind im Radius von 10 mm zur   
Vermeidung von Verletzungen gerundet.  
Befestigung an der Wand über die Halteplatte mit   
sichtbarer Verschraubung und Schraubenabdeckungen.  
  
Ablage ohne Haken:  
  
Abmessungen:  
Höhe: 80 mm  
Tiefe: 160 mm  
Standardlängen: 450 mm   
 750 mm   
 900 mm   
 1050 mm   
  
Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich;   
max. Fertigungslänge 2500 mm.  
  
Farben:  
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.  
  
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.  
$)

/E

$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Ablagen aus HPL-Vollkern/ ohne Haken$)** $(gb.............$)

============

/E