**13 Bambino Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern / Doppelhaken**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Zahnputzbecherleiste:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht.
Alle Kanten sind im Radius von 10 mm zur Vermeidung von
Verletzungen gerundet.
Ausfräsungen für die Zahnputzbecher Ø 60 mm im Abstand
von 150 mm (7 Becher pro Meter).Befestigung an der Wand
über die Halteplatte mit sichtbarer Verschraubung und
Schraubenabdeckungen.

Zahnputzbecherleiste mit Ausfräsungen für Zahnputzbecher
und Doppelhaken:
Mit Unterkopf-Doppelhaken DEH 55 aus Nylon, unter der
Ablage montiert.

Abmessungen:
Höhe: 80 mm
Tiefe: 160 mm
Standardlängen: 450 mm mit 3 Plätzen
 750 mm mit 5 Plätzen
 900 mm mit 6 Plätzen
 1050 mm mit 7 Plätzen

Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich;
max. Fertigungslänge 2500 mm.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.
$)

/E

$$NNN

$(h1ii13.10$) $(menge0,000$) $(einh$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............$)

$(langZubehör:

Zahnputzbecher aus Kunststoff, Ausführung in
gekröpfter Form, dadurch kein Verkanten oder
Verkeilen in der Halteöffnung.
In weiß oder rot lieferbar.$)

/E

$$NNN

$(h1ii13.20$) $(menge0,000$) $(einh$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............$)

$(langBunte Erkennungsbilder, selbstklebend.
3 Bögen á 30 Motive.

Folgende Serien stehen zur Auswahl:
Tiere, Pflanzen, Spielzeug, Gegenstände.$)

/E

$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9BAMBINO Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern/ Doppelhaken$)** $(gb.............$)

 ============

/E