**13 Bambino Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern / Doppelhaken**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de  
  
  
Zahnputzbecherleiste:  
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.  
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen  
Beschädigung und besonders pflegeleicht.   
Alle Kanten sind im Radius von 10 mm zur Vermeidung von  
Verletzungen gerundet.  
Ausfräsungen für die Zahnputzbecher Ø 60 mm im Abstand   
von 150 mm (7 Becher pro Meter).Befestigung an der Wand  
über die Halteplatte mit sichtbarer Verschraubung und   
Schraubenabdeckungen.  
  
Zahnputzbecherleiste mit Ausfräsungen für Zahnputzbecher   
und Doppelhaken:  
Mit Unterkopf-Doppelhaken DEH 55 aus Nylon, unter der   
Ablage montiert.  
  
Abmessungen:  
Höhe: 80 mm  
Tiefe: 160 mm  
Standardlängen: 450 mm mit 3 Plätzen  
 750 mm mit 5 Plätzen  
 900 mm mit 6 Plätzen  
 1050 mm mit 7 Plätzen  
  
Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich;   
max. Fertigungslänge 2500 mm.  
  
Farben:  
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.  
  
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.  
$)

/E

$$NNN

$(h1ii13.10$) $(menge0,000$) $(einh$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............$)

$(langZubehör:  
  
Zahnputzbecher aus Kunststoff, Ausführung in   
gekröpfter Form, dadurch kein Verkanten oder   
Verkeilen in der Halteöffnung.  
In weiß oder rot lieferbar.$)

/E

$$NNN

$(h1ii13.20$) $(menge0,000$) $(einh$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............$)

$(langBunte Erkennungsbilder, selbstklebend.  
3 Bögen á 30 Motive.  
  
Folgende Serien stehen zur Auswahl:  
Tiere, Pflanzen, Spielzeug, Gegenstände.$)

/E

$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9BAMBINO Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern/ Doppelhaken$)** $(gb.............$)

============

/E