**51$(h1ii$) Freistehendes Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO**

**aus HPL-Vollkernplatte mit drei, vier bzw. sechs Waschtischen**

**Modelle:**

**BWTH 233 S**

**BWTH 244 S**

**BWTH 266 S**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Installationselement:  
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.  
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen  
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-  
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.  
Ausführung in selbsttragender, dreieckiger (viereckiger bzw. sechseckiger)

Form mit Boden, Deckel und drei (vier bzw. sechs) Wandplatten. Die

Verbindung der Wandplatten erfolgt über Alu-Profile, pulverbeschichtet.

Eine Wandplatte für Revisionszwecke abnehmbar montiert.

Bohrungen für Wasseranschlüsse im Werk vorgefertigt.  
Die Höhe der Waschtische kann individuell festgelegt werden zwischen 400 mm

OKFB und 700 mm OKFB.

Spiegel:  
Je Wandplatte 1 Floatglasspiegel 6 mm dick, Kanten poliert, Befestigung aufgeklebt.

Abmessungen: 360 mm breit, 620 mm hoch.  
Variante: Spiegel flächenbündig integriert.

Waschtischauflage:  
Je Wandplatte 1 Waschtischauflage aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN 16926. Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen  
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-  
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.  
Alle Kanten abgerundet. Auflage in konturgefräster  
Form, alle Ecken unfallsicher gerundet.

**Einbauwaschbecken:**  
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Ausstattung incl. verchromten Siebventil und Tassengeruchsverschluß

Farbe: weiß (white)

Blende:  
Aus Lochblech in geschweifter Form, pulverbeschichtet.

Lieferung erfolgt ohne

Sanitärausstattung:

Wir empfehlen:  
Variante 1: Auslaufventil 1/2" Hansgrohe Nr. 13130;  
Siebventil 1 1/4" Hansgrohe Nr. 50101; Oberfläche  
in Chrom.  
(Nur in Verbindung mit bauseits vorhandenem  
Zentralthermostat möglich!)  
  
Variante 2: Einhand-Waschtischmischer 1/2"   
Hansgrohe Nr.13050 ohne Zugknopfablaufgarnitur,  
dafür mit Siebventil 1 1/4" Hansgrohe Nr. 50101;   
Oberfläche in Chrom.  
  
Sämtliche Sanitärinstallationen sind bauseits durch  
einen autorisierten Fachbetrieb auszuführen!  
  
Abmessungen BWTH 233 S:   
Installationselement: 600 mm breit, 524 mm tief, 1413 mm hoch  
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken  
Gesamt: 1146 mm bzw. 1078 mm breit

Abmessungen BWTH 244 S:   
Installationselement: 518 mm x 518 mm breit, 1413 mm hoch  
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken  
Gesamt: 1428 mm bzw. 1177 mm breit  
  
Abmessungen BWTH 266 S:   
Installationselement: 1017 x 1167 mm breit, 1413 mm hoch  
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken  
Gesamt: 1716 mm bzw. 1893 mm breit

Farben:  
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.  
  
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.  
  
Zubehör:  
Seifenspender verchromt zum Einbau in die Waschtischplatte.

Wasserverteiler mit Mischautomat.

Wasserverteiler ohne Mischautomat.

Abwassersammler (nur Modell: BWTH 244 S).

/E

$$GRUEnd

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9 Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO aus HPL-Vollkernplatte**

**Freistehendes Waschplatzsystem mit drei, vier bzw. sechs Waschtischen $)** $(gb.............$)

============