**55$(h1ii$) Halbrundw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino**

**aus HPL-Vollkernplatte**

**Modell:**

**BWTH 113**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Waschtischauflage:**  
26 mm starke Platte, aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926), vollflächig aufgedoppelt.

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht.

Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein

zusätzliches Overlay.

Auflage in Halbkreisform, Radius 700 mm, alle Ecken

unfallsicher gerundet.

2 Rundrohrstützfüße aus Aluminium.

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

**Einbauwaschbecken:**  
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Farbe: weiß (white)

**Blende:**  
Aus korrosionsfreiem Aluminium-Lochblech in geschweifter Form.

Farbe: Pulverbeschichtung gem. KEMMLIT-Farbkarte.

**Abmessungen:**   
Standardtiefe: 700 mm  
Standardbreite: 1400 mm mit 3 Einbauwaschbecken

**Sanitärausstattung:**  
Sanitärarmaturen und sämtliche Sanitärinstallationen sind nicht im

Lieferungs- und Leistungsumfang enthalten und daher von einem

autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.  
**Zubehör:**

**Seifenspender** verchromt zum Einbau in

die Waschtischplatte.

**Spiegelelement:**

**In Trägerplatte eingelassener Floatglasspiegel.**

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle Kanten

abgerundet.

Spiegelgröße 500 x 1300 mm.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe: 600 mm  
Breite: 1400 mm

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Alternativ:

**Auf Trägerplatte aufgesetzter Floatglasspiegel.**

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Spiegelgröße 500 x 1300 mm.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe: 600 mm  
Breite: 1400 mm

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

$)

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9** **Halbrundw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte $)** $(gb.............$)

============