**16 Handtuchhakenleiste aus HPL-Vollkern / Doppelhaken**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de  
  
  
Handtuchhakenleiste:  
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.  
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen  
Beschädigung und besonders pflegeleicht.   
Alle Ecken und Kanten sind im Radius von 10 mm zur   
Vermeidung von Verletzungen gerundet.  
Befestigung an der Wand über die Halteplatte mit   
sichtbarer Verschraubung und Schraubenabdeckungen.  
  
Handtuchhakenleiste mit Doppelhaken:  
Mit Unterkopf-Doppelhaken DEH 55 aus Nylon,   
unter der Ablage montiert.  
  
Abmessungen:  
Höhe: 80 mm  
Tiefe: 160 mm  
Standardlängen: 450 mm mit 3 Haken  
 750 mm mit 5 Haken  
 900 mm mit 6 Haken  
 1050 mm mit 7 Haken  
  
Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich;  
max. Fertigungslänge 2500 mm.  
  
Farben:  
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.  
  
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Handtuchhakenleiste aus HPL-Vollkern/ Doppelhaken$)** $(gb.............$)

============

/E