**16 Handtuchhakenleiste aus HPL-Vollkern / Doppelhaken**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Handtuchhakenleiste:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht.
Alle Ecken und Kanten sind im Radius von 10 mm zur
Vermeidung von Verletzungen gerundet.
Befestigung an der Wand über die Halteplatte mit
sichtbarer Verschraubung und Schraubenabdeckungen.

Handtuchhakenleiste mit Doppelhaken:
Mit Unterkopf-Doppelhaken DEH 55 aus Nylon,
unter der Ablage montiert.

Abmessungen:
Höhe: 80 mm
Tiefe: 160 mm
Standardlängen: 450 mm mit 3 Haken
 750 mm mit 5 Haken
 900 mm mit 6 Haken
 1050 mm mit 7 Haken

Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich;
max. Fertigungslänge 2500 mm.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9Handtuchhakenleiste aus HPL-Vollkern/ Doppelhaken$)** $(gb.............$)

 ============

/E