**53$(h1ii$) Reihenw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino**

 **aus HPL-Vollkernplatte**

 **Modelle:**

 **BWTH 101**

 **BWTH 102**

 **BWTH 103**

 **BWTH 104**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Waschtischauflage:**
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926).

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht.

Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein

zusätzliches Overlay. Alle Kanten abgerundet.

Auflage in geschwungener Wellenform, alle Ecken

unfallsicher gerundet.

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

**Einbauwaschbecken:**
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Farbe: weiß (white)

**Blende:**
Aus korrosionsfreiem Aluminium-Lochblech in geschweifter Form.

Farbe: Pulverbeschichtung gem. KEMMLIT-Farbkarte.

 **Abmessungen:**
Standardtiefe: 500 mm
Standardbreite: 600 mm mit 1 Einbauwaschbecken
 1200 mm mit 2 Einbauwaschbecken
 1800 mm mit 3 Einbauwaschbecken
 2400 mm mit 4 Einbauwaschbecken

**Sanitärausstattung:**
Sanitärarmaturen und sämtliche Sanitärinstallationen sind nicht im

Lieferungs- und Leistungsumfang enthalten und daher von einem

autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

**Zubehör:**

**Seifenspender** verchromt zum Einbau in

die Waschtischplatte.

**Spiegelelement:**

**In Trägerplatte eingelassener Floatglasspiegel.**

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle Kanten

abgerundet.

Spiegelgröße 500 x 500 mm je Waschplatz.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe: 600 mm
Breite: 600 mm für Waschtisch mit 1 Einbauwaschbecken
 1200 mm für Waschtisch mit 2 Einbauwaschbecken
 1800 mm für Waschtisch mit 3 Einbauwaschbecken
 2400 mm für Waschtisch mit 4 Einbauwaschbecken

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Alternativ:

**Auf Trägerplatte aufgesetzter Floatglasspiegel.**

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Spiegelgröße 500 x 500 mm je Waschplatz.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe: 600 mm
Breite: 600 mm für Waschtisch mit 1 Einbauwaschbecken
 1200 mm für Waschtisch mit 2 Einbauwaschbecken
 1800 mm für Waschtisch mit 3 Einbauwaschbecken
 2400 mm für Waschtisch mit 4 Einbauwaschbecken

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

/E$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9** **Reihenw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte**

**$)** $(gb.............$)

 ============