**$(h1ii58$)64 $(kurz9Trennwandsystem softcell Aluminium$)**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Aluminium-Verbundelemente mit gerundeten Formteilen

in der Front, polygonale Kabinenform, 42 mm stark,

korrosionsbeständig mit 3-Komponenten-

Lackbeschichtung (Crystal Coat), mit statischem

Verbund und formschönen Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Vor- und Rücksprünge der einzelnen Kabinenfront

(100 mm) möglich.

**Ausführungen zur Auswahl:**  
softcell Aluminium 3.1: Eloxierte Aluminiumprofile

softcell Aluminium 3.4: Edelstahlprofile  
  
**Höhe:**  
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.  
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

**Wände:**  
42 mm starke, korrosionsbeständig Aluminium-

Verbundelemente. Umweltfreundliche  
3-Komponenten-Lackbeschichtung mit einer  
unempfindlichen Struktur (Crystal Coat), kratzfest

und UV-beständig nach DIN 53384 A. Die

Aluminiumlegierung ist meerwasserbeständig

nach DIN 1725.

Die Aluminiumbleche sind an allen vier Seiten

umgekantet. Der Innenraum der Elemente wird von

einer verwindungssteifen Einlage ausgefüllt.

Schraubsichere Einlagen im Verbundelement

gewährleisten eine dauerhafte und robuste

Befestigung von Zubehörteilen.  
  
**Profile:**   
Das horizontale Aluminiumprofil (Fries) verläuft nicht

direkt über der Front – sondern ist um 270 mm nach

hinten versetzt.

Alternativ Profilausführung (Fries) in Edelstahl.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen.

**Füße:**  
Die Füße sind um 270 mm zurückgesetzt.

Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit der Trennwand verbunden.

Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum

Reinigen einfach anheben.

Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium,

naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus

Aluminium eloxiert. Abdeckrosette läßt sich

zum Reinigen einfach anheben.

**Türen:**  
Aluminium-Verbundelemente, 42 mm stark,

korrosionsbeständig, (gleiche Bauweise wie

Wandelemente) gefälzt.

**Bänder:**

2 kräftige 3-Rollenbänder (Ø 20 mm) aus

Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder

(Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus

Aluminium, naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ filigrane 2-Rollen-Kantenbänder aus

Edelstahl (Ø 12 mm).

**Garnituren:**

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe

rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker

(Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert,

in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem

und farblich abgestimmtem Nylon.

**Farben:**  
Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

**Umweltfreundlichkeit:**  
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.

**64.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

**64.20** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

**$(langZubehör für WC-Kabinen:**  
  
KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii64.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii64.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii64.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii64.60**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410  
 **$)/E$$NNN**

**$(h1ii64.70**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem softcell Aluminium$)** $(gb.............

$)

============/E