**G:\Marketing\Bildarchiv\Mitarbeiter63$) $(kurz9Trennwandsystem softcell Stahl$)**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Stahl-Verbundelemente, mit gerundeten Formteilen

in der Front, polygonale Kabinenform, 42 mm stark,

feuerverzinkt, mit statischem Verbund und

formschönen Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Vor- und Rücksprünge der einzelnen Kabinen

(100 mm) möglich.

**Ausführungen zur Auswahl:**  
softcell Stahl 1.1: Eloxierte Aluminiumprofile

softcell Stahl 1.4: Edelstahlprofile

**Höhe:**  
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.  
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

**Wände:**  
Stahl-Verbundelemente, 42 mm stark, feuerverzinkt   
S 250 GD + Z-275 nach DVV und DIN EN 10142   
bzw. DIN EN 10147 sowie DIN EN 10143.

Sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester, ca. 25 µm  
dick in Farbe Weiß, Grau, Metallgrau und Black.

Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack,

7-10 µm beschichtet.  
  
Als Alternative sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester

in besonderer Kristalloptik, ca. 50 μm dick. UV-beständig

durch eingebettete Acrylglasanteile. In den Farben Silverstar,

Redstar, Bluestar, Brownstar oder Greenstar. Auf der

Innenseite zusätzlich mit Schutzlack, 7-10 µm beschichtet.

Die Stahlbleche sind an allen vier Seiten umgekantet.  
Der Innenraum der Elemente wird von einer  
verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere  
Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine  
dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.  
  
**Profile:**   
Das horizontale Aluminiumprofil (Fries) verläuft nicht

direkt über der Front – sondern ist um 270 mm nach

hinten versetzt.

Alternativ Profilausführung (Fries) in Edelstahl.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen.

**Füße:**  
Die Füße sind um 270 mm zurückgesetzt.

Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit der Trennwand verbunden.

Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum

Reinigen einfach anheben.

Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium,

naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller.

Trittfeste Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium.

Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

**Türen:**  
Stahl-Verbundelemente, 42 mm stark, feuerverzinkt

(gleiche Bauweise wie Wandelemente) gefälzt.

**Bänder:**

2 kräftige 3-Rollenbänder (Ø 20 mm) aus

Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder

(Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus

Aluminium, naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ filigrane 2-Rollen-Kantenbänder aus

Edelstahl (Ø 12 mm).

**Garnituren:**

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe

rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker

(Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert,

in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem

und farblich abgestimmtem Nylon.

**Farben:**  
Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

**Umweltfreundlichkeit:**  
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.

**63.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$)

**63.20** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$(h1ii

**$(langZubehör für WC-Kabinen:**  
  
KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii63.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii63.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii63.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii63.60**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410  
 **$)/E$$NNN**

**$(h1ii63.70**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.

$)

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem softcell Stahl$)** $(gb.............

$)

============/E