**5$(h1ii0$) $(kurz9Trennwandsystem cronus Glas$)**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Trennwand aus ESG-Sicherheitsglas

im statischen Verbund mit den glattflächigen

Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Füße in der Front integriert.

Standoptimierte und fronthängende Anlage

mit Füßen in den Zwischenwänden integriert.

Anlage mit Oberteilen bzw. Oberlichtern.

**Ausführung:**  
**CR 6.1:** Profile in eloxierter Ausführung.

**Höhe:**  
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Andere Höhen sind möglich.

**Wände:**  
Vorderfrontteile und Seitenwände bestehen aus

emailliertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 12 mm.

Die Zwischenwände bestehen aus emailliertem

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm.

**Profile:**  
Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer

3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in eckiger

Ausführung mit Wandanschlußrosette über der

Türfront. Stabilisator steht durch M12x50 Verschraubung

in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und

Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile

(50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig

mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß

der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte

unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß der Vorderfront

und Seitenwand durch U-Profile (30/24 mm).

Zwischenwandanschluß mit Aluminium-Winkel.

**Füße:**  
Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahl-

gewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste,

korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette

naturfarbig eloxiert - läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

**Türen:**  
Die Türen bestehen aus emailliertem Einscheiben-

Sicherheitsglas (ESG) 8 mm. Durchlaufende

Dämpfungsgummis im Anschlagprofil zur

Geräuschdämpfung integriert.

**Beschläge:**  
3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium,

(Ø 20 mm). Ein Band ist mit eingebauter Feder

zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür

ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche

mit aufgesetzten Glasspezialschrauben.

Kunststofffreies Einriegelschloß aus Zinkdruckguß

mit massiven, nicht brennbarem Aluminiumriegel.

Schloßkasten aus Vollaluminium, mit Riegelolive

innen, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung

außen. Türknöpfe mit Griffmulde aus Aluminium

naturfarbig eloxiert.

Als Variante Einhandverriegelung aus Aluminium

naturfarbig eloxiert.

Als Variante mit Griffloch-Bohrung (Ø 55 mm)

ohne Verriegelung.

**Farben:**  
Auswahl aus fünf Farben gemäß KEMMLIT-

Farbkonzept. Profile, Beschläge, Glasschrauben

und Füße Aluminium naturfarbig eloxiert.

**Trennwandsystem bestehend aus:**

Vorderfront ............ mm .......... Stück

Türen mit Beschlag .......... Stück

Zwischenwände ............ mm .......... Stück

$(einhAnzahl der Anlagen $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. .............$)

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

**50.10 Garantie**

7 Jahre Hersteller Garantie

**Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:**

Fronthängende Ausführung

**50.11** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Oberteile aus HPL oder Glas

**50.12** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Oberlichter aus Glas oder Plexiglas

**50.13** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

/E$$NNN

$(h1ii

**$(langZubehör für WC-Kabinen:**  
$(h1ii$)

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Edelstahl 501

**50.20** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

KEMMLIT-Wandhaken klein aus Edelstahl 503

**50.30** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Edelstahl 508

**50.40** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

KEMMLIT-Ersatz-/Papierrollenhalter

aus Edelstahl 509

**50.50** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

KEMMLIT-Bürstengarnitur mit Bürstenhalter

aus Edelstahl 511

**50.60** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$(lang$)$$NNN

$)$)

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem cronus Glas$)** $(gb.............$)

============

/E