**$(h1ii58$) $(kurz9Trennwandsystem variocell Aluminium$)**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de  
  
**Konstruktion:**

Aluminium-Verbundelemente, 30 mm stark,

korrosionsbeständig mit 3-fach

Einbrenn-Lackbeschichtung (Strong Protect),

Beständigkeitsklasse NF EN 1396 Kategorie 4

mit statischem Verbund und vandalensicheren

Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Höhe:**  
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen sind möglich.

Hängende Trennwandkonstruktion ohne Füße

als reinigungsfreundliche Variante möglich.

Standoptimierte Trennwandkonstruktion

mit zurückgesetzten Füßen in der Zwischenwand.

Raumhoch geschlossene Konstruktion für ein

Höchstmaß an Privatsphäre möglich.

**Wände:**  
30 mm starke, korrosionsbeständige Aluminium-

Verbundelemente. 3-fach Einbrenn-Lackbeschichtung

Je nach Farbe mit einer unempfindlichen Struktur (Strong Protect),

und zusätzlicher Überpulverung. Kratzfest und UV-beständig nach

NF EN 1396 Kategorie 4 (Industrie, extreme Bedingungen,

See- und Küsten geeignet, hohe UV-Strahlung und

aggressive Bedingungen).

Die Aluminiumbleche sind an allen vier Seiten

gekantet. Der Innenraum der Elemente wird

von einer verwindungssteifen Einlage ausgefüllt.

Schraubsichere Einlagen im Verbundelement

gewährleisten eine dauerhafte und robuste

Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ für verbesserten Brandschutz

Innenraum der Elemente mit nicht

brennbaren Metalleinlagen ausgestattet.  
  
**Profile:**  
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher

gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife

Stabilisator (42/43 mm) ist eckig.

Der Stabilisator verläuft direkt über der Türfront.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Als Variante: mit Rechteckstabilisator aus

Edelstahl (40/30 mm) möglich.

Als Variante: Zur schwebenden Optik ist

der Stabilisator um 130 mm nach hinten versetzt.

**Füße:**  
Die Füße aus Aluminium eloxiert mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller (Ø 20 mm) sind stufenlos höhenverstellbar.

Kraftschlüssige Verschraubung mit der Trennwand

mittels M12 Gewinde. Die trittfeste Abdeckrosette aus

korrosionsfreiem, eloxierten Aluminium lässt sich zum

Reinigen einfach anheben.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Als weitere Variante aus korrosionsfreiem Aluminium,

pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und Edelstahlteller.

Trittfeste Abdeckrosette aus farblich abgestimmten

Nylon.

**Türen:**  
Aluminium-Verbundelemente, 30 mm stark,

korrosionsbeständig, (gleiche Bauweise wie

Wandelemente) mit innenliegenden, senkrechten

Aluminium-Profilen. Türanschlagprofil aus

Aluminium, mit integrierter Anschlagdämpfung.

Als Variante können nach innen öffnende Türen mit

einem Sicherheits-Fingerklemmschutzprofil auf der

Bandseite ausgestattet werden (mit Federdrehzapfenlager

anstelle von Bändern, max. Öffnungswinkel = 100°).

**Bänder:**

2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare,

3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium eloxiert,

6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter

Bandrolle.

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Federbänder (Ø 20 mm)

zum Selbstschließen der Tür aus

Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

Aus Edelstahl.

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Federbänder (Ø 20 mm)

zum Selbstschließen der Tür aus Edelstahl.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm)

zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium,

naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

**Garnituren:**

2-Riegel- WC-Schloß. Drücker in L-Form.

Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert

Alternativ in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem

und farblich abgestimmtem Nylon.

Alternativ 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe

rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig

eloxiert mit Schauscheibe rot/weiß.

**Farben:**  
Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

Gegen Mehrpreis alle gängigen RAL-Farbtöne

Ausführung in Bicolor ohne Aufpreis $)

**Umweltfreundlichkeit:**  
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne

PVC und FCKW verwendet werden.

**58.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

**58.20** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

**Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:**

Schiebetür

**58.12** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Raumspartür

**58.13** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Oberteile aus Aluminium

**58.14** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Glasoberteile

**58.15** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Pendeltür

**58.16** $) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

**$(langZubehör für WC-Kabinen:**  
  
KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii58.20**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii58.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii58.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii58.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410  
 **$)/E$$NNN**

**$(h1ii58.60**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.

**Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:**  
KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen aus HPL-Vollkernplatten.

**$$NNN**

**$(h1ii58.70**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung oder

obenliegende Zentralverriegelung obenliegende Zentralverriegelee zum

Schließen beider Kabinentüren mit

Notdornöffnung und deutlich sichtbarer   
Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).$)

**$$NNN**

**$(h1ii58.80**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Türstopperhaken für

Umkleidekabinen

**58.90**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide-

und Wechselkabinen mit Randversiegelung,

8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm.

Verklebung nicht erlaubt.

Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii58.100**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und

Wechselkabinen aus Nylon Nr. 312,

Maße 300 x 50 mm. Diebstahlsicher verschraubt.$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii58.110**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und  
Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.$)

**$(h1ii58.120**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

/E$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem variocell Aluminium$)** $(gb.............

$)

============/E