**9$(h1ii$) $(kurz9Trennwandsystem Typ B-Bambino**

 **Erwachsenen Kabine**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Ausführung:**
Kindergarten WC-Trennwandsystem
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen

der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebots-

abgabe zu bestätigen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Höhe:**
1970 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Als Variante: 1970 mm einschl. 89 mm Bodenfreiheit.

**Wände:**
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht.

Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im

Radius von 30 mm gerundet. Wandanschlüsse durch

massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt

mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

**Füße:**
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon.

Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium eloxiert

mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette

aus Aluminium eloxiert.

**Türen:**
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem
Sicherheits-Fingerklemmschutz.

**Bandseite/Nebenschließkante:** Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr,

welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.

**Anschlagseite/Hauptschließkante:** In die Tür eingenutetes hochelastisches L-Gummiprofil.

Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.

Pendeltüren sind nicht erlaubt.

**Beschläge:**
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm,

mit durchgehendem Aluminium-

Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist

dadurch nicht möglich.

Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden,

müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.

**Türgriffe:**
Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und

Bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr

und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden,

sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

Als Variante: Kabinentür-Verschlusshebel aus

hochwertigem Aluminium kunststoffbeschichtet

Farbe: weiß

Schauscheibe: rot/weiß

**Farben:**
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT- Farbkarte

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

**09.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

**$$NNN**

$)

**$(langZubehör:**

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii9.20**$) $(menge0,000$) Stück$(einh$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii9.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310$)

**9.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb............./E

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii89.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Alu oder Edelstahl verfügbar.$)

$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem Typ B-Bambino Erwachsenen Kabine$)** $(gb.............$)

 ============

/E