**Trennwandsystem Typ B-Bambino Exklusiv**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Ausführung:**  
Kindergarten WC-Trennwandsystem  
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen

der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebots-

abgabe zu bestätigen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Höhe:**  
1400 mm einschl. 80 mm oder 120 mm Bodenfreiheit.

Als Variante: Geringere Höhen bis 1100 mm sind möglich.  
Als Variante: 89 mm Bodenfreiheit.

**Wände:**  
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926) mit schwarzem Kern.

Als Variante: HPL-Vollkernplatten mit weißem Kern,

zur Verbesserung der Hygiene und der sofortigen Erkennung

von Verunreinigungen.

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht.

Die Ecken werden im Radius von 6 mm ausgeführt.

Wandanschlüsse durch massive Aluminium-Plattenhalter 8mm,

4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Die Fronten stehen in 3 Dekoren gemäß KEMMLIT

Themenwelten-Farbkarte dem Auftraggeber zur Verfügung

**Füße:**  
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium   
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Aluminium eloxiert.

Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium eloxiert

mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette

aus Edelstahl.  
(Klebefüße sind aus

Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

**Türen:**  
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem  
Sicherheits-Fingerklemmschutz.

**Bandseite/Nebenschließkante:** Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr,

welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.

**Anschlagseite/Hauptschließkante:** In die Tür eingenutetes hochelastisches L-Gummiprofil.

Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.

Pendeltüren sind nicht erlaubt.

Die Türfronten stehen in 3 Dekoren gemäß KEMMLIT

Themenwelten-Farbkarte dem Auftraggeber zur Verfügung   
  
**Beschläge:**  
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm,

mit durchgehendem Aluminium-

Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist

dadurch nicht möglich.

Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden,

müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.  
  
**Türgriffe:**

Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und

Bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr

und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden,

sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

Als Variante: 26 auf die Themenwelten abgestimmte

Sicherheitstürgriffe stehen dem Auftragsgeber zur Wahl.

**Farben:**  
KEMMLIT-Oberflächenwelten gemäß

KEMMLIT- Farbkarte

Als Variante: Wand- und Türen in weißer Oberfläche mit

weißem Kern.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

**8.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie:  
  
Preise inkl. Aufmaß, Fracht- und Montagekosten.$)

/E

**$$NNN**

**$(h1ii8.20**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

**$(langZubehör:**  
  
KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii8.30**$) $(menge0,000$) Stück$(einh$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii8.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310$)

**8.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb............./E

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii88.60**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Alu oder Edelstahl verfügbar.$)

$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem B-Bambino Exklusiv$)** $(gb.............$)

============

/E