**8$(h1ii$) $(kurz9****Trennwandsystem Typ B-Bambino Klassik**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Ausführung:**  
Kindergarten WC-Trennwandsystem  
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen

der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebots-

abgabe zu bestätigen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.  
  
**Höhe:**  
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Als Variante: Geringere Höhen sind bis 1100mm möglich

Als Variante: Bodenfreiheit 80 -100mm

**Wände:**  
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht.

Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im

Radius von 33 mm gerundet. Wandanschlüsse durch

massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt

mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.  
  
**Füße:**  
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium   
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon.

Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium eloxiert

mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette

aus Aluminium eloxiert.  
(Klebefüße sind aus

Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

**Türen:**  
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem  
Sicherheits-Fingerklemmschutz.

**Bandseite/Nebenschließkante:** Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr,

welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.

**Anschlagseite/Hauptschließkante:** In die Tür eingenutetes hochelastisches L-Gummiprofil.

Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.

Pendeltüren sind nicht erlaubt.  
  
Als Variante:

Ausführung mit Rundbogen-Tür

Ausführung mit Spitzdach-Tür

Gemäß KEMMLIT Prospekt

**Beschläge:**  
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm,

mit durchgehendem Aluminium-

Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist

dadurch nicht möglich.

Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden,

müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.

**Türgriffe:**  
Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und

Bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr

und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden,

sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

**Farben:**  
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT- Farbkarte

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

**8.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie  
  
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

**$$NNN**

**$(h1ii**$)

**$(langZubehör:**  
  
KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii8.20**$) $(menge0,000$) Stück$(einh$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii8.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310$)

**8.40**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb............./E

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii88.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

Zubehör als Varianten auch in Alu oder Edelstahl verfügbar.$)

$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem Typ B-Bambino Klassik$)** $(gb.............$)

============

/E