**7$(h1ii$) $(kurz9Trennwandsystem D-Bambino**

**Erwachsenen Kabine**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de  
  
**Ausführung:**  
Kindergarten WC-Trennwandsystem  
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen

der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebots-

abgabe zu bestätigen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.  
  
  
**Höhe:**  
1970 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Als Variante: Bodenfreiheit 80 -100mm.

**Wände:**   
30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten.  
Alle Kanten sind mit ABS-Umleimern (Radius=2 mm)   
stoßsicher geschützt. Alle Ecken werden  
zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm  
gerundet. Wandanschlüsse durch

massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt

mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.  
  
  
**Füße:**  
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium   
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon.

Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium eloxiert

mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette

aus Aluminium eloxiert.

**Türen:**  
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem  
Sicherheits-Fingerklemmschutz.

**Bandseite/Nebenschließkante:** Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr,

welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.

**Anschlagseite/Hauptschließkante:** In die Tür eingenutetes hochelastisches D-Gummiprofil.

Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen als Fingerklemmschutz nicht zugelassen.

Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.

Pendeltüren sind nicht erlaubt.

**Beschläge:**  
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm,

mit durchgehendem Aluminium-

Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist

dadurch nicht möglich.

Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden,

müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.

**Türgriffe:**  
Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und

Bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr

und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden,

sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

Als Variante: Kabinentür-Verschlusshebel aus

hochwertigem Aluminium kunststoffbeschichtet

Farbe: weiß

Schauscheibe: rot/weiß  
  
**Farben:**  
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT- Farbkarte

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept

**7.10 Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie  
  
Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

**$$NNN**

**$(h1ii7.20**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

**$(langZubehör für WC-Kabinen:**  
  
$)

$(langKEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii7.30**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii7.40**$) $(menge0,000$) Stück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

**$$NNN**

**$(h1ii7.50**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310

**$(h1ii7.60**$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............$)

Zubehör als Varianten auch in Alu oder Edelstahl verfügbar.$)

/E

$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem D-Bambino Erwachsenen Kabine$)** $(gb.............$)

============