**13$(h1ii$) $(kurz9Trennwandsystem NOXX smart**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de – www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Wände und Türen aus 10mm starkem Sicherheitsglas (ESG) mit

ganzflächigem Siebdruck. Kanten matt geschliffen, Ecken gestaucht.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Beschläge und Profile aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1).

Reinigungsfreundlich und absolut korrosionsfrei   
(auch gegen Flugrost).  
Softclose-System – für ein angenehm leises Schließen der Türen.

Die Vorderfront ist glattflächig mit präzisem Fugenbild.

Der Maueranschluss an der Vorderfront erfolgt mit

Glashaltern.

Das horizontale rechteckige Aluminiumprofil verläuft ca. 107mm

hinter der Vorderfront. Die Füße sind in die Zwischenwand

zurückgesetzt und flexibel positionierbar (um auf

Fliesenraster und Fußbodenheizung reagieren zu können):

Designvariante: Füße zurückversetzt in der Zwischenwand  
und somit von außen nicht sichtbar.

Alternativ als Sondervariante: Füße in der Front mit unterem  
Eck-Kantenschutz für den besonders harten Einsatz.

Die Tragkonstruktion besteht aus einem verwindungssteifen   
Verbindungssystem:

Die Zwischen- und Seitenwände sind mit stabilen

Aluminium-Zwischenwandhaltern versehen.   
Die Vorderwandteile werden an der Oberkante   
mit stabilen Aluminium-Klemmhaltern versehen.

Alle Verschraubungen erfolgen mit Glas-Spezialschrauben.

**Höhe:**  
2000 mm (Oberkante Glas), einschl. 100mm Bodenfreiheit.

Lichte Durchgangshöhe 2028mm.

Andere Höhen sind möglich.

**Kosndkfakjls** Kon

**Füße:**  
Aufschraubfuß (Ø 20 mm) unsichtbar und stufenlos

Höhenverstellbar (+25mm/-5mm, um auf Fußbodengefälle

reagieren zu können), aus eloxiertem Aluminium.

Edelstahlkern und Edelstahl Bodenplatte sowie

trittfester Abdeckrosette aus Aluminium.

Die Verbindung in den Zwischenwandhalter erfolgt

durch M12 Gewindebolzen für maximale Stabilität.

Als Sondervariante können die Füße in der Vorderfrontgeklebt werden (verhindert das Durchbohren der   
Fußbodenabdichtung).

Eingießfüße sind nicht zugelassen.

**Türen:**  
Tür selbstschließend, mit integriertem Softclose-System

für ein angenehm leises Schließen der Tür.

**Beschläge:**

Kräftige, nicht aushängbare Softclose-3-Rollen-Bänder

mit individuell einstellbarer Schließkraft aus Aluminium

(für ein angenehm leises Türschließen),

naturfarben eloxiert (E6/EV1). Bandbefestigung

durch Glas-Spezialverschraubung.

Die Bänder sind geprüft und gewährleisten mind. 200.000

Öffnungen.

Einhand-Drehknopf mit WC-Schloss innen,

Schauscheibe rot/weiß mit Notöffnung außen.

**Umweltfreundlichkeit:**  
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.  
Alle verwendeten Materialien sind 100% Recyclingfähig.

Die Farben sind Blei- und Cadmiumfrei.

**Farben:**  
Auswahl aus 11 Farben gemäß NOXX smart -  
Farbkonzept.

Weitere RAL Farbtöne sind nach vorheriger   
Ausmusterung lieferbar.

Profile, Bänder, Beschläge   
in Aluminium naturfarben eloxiert.

**Trennwandsystem bestehend aus:**

Vorderfront ............ mm .......... Stück

Türen mit Beschlag .......... Stück

Zwischenwände ............ mm .......... Stück

$(einhAnzahl der Anlagen $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. .............$)

13.10 Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten

**Zubehör:**

**/E$$NNN**

**$(h1ii13.20** Emaillierte Glasschamwand wandhängend

aus 10 mm ESG-Glas in allen 12 NOXX smart-

Farben mit 2 Aluminium-Plattenhalter,

Maße: (Höhe/Breite) 1475 mm/435 mm,

650 mm Bodenfreiheit.

**$(h1ii13.30**$) Emaillierte Glasschamwand mit Aluminiumfuß $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. .............$)$(gb$)$(langEdelstahl-

aus 10 mm ESG-Glas in allen 12 NOXX smart  
-Farben mit 2 Aluminium-Plattenhalter,

Maße: (Höhe/Breite) 1475 mm/ 435 mm,

100 mm Bodenfreiheit.

**$$NNN**

**$(h1ii13.40** KEMMLIT-Türstopperhaken 0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep............. .............$) $(gb$)

aus Aluminium

(mit Spezialkleber am Glas befestigt)   
$(langEdelstahl-$) $) $(menge

**/E$$NNN**

**$(h1ii13.50** $)KEMMLIT-Wandhaken klein 0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

aus Aluminium $(menge$)

$(lang(mit Spezialkleber am Glas befestigt)$)

/E$$NNN

**$(h1ii$)$$NNN$(h1ii13.60**$) KEMMLIT-Papierrollenhalter 0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............

aus Aluminium $(menge$)

(mit Spezialkleber am Glas befestigt)$(lang$)

/E

**$$NNN**

**$(h1ii13.70**$) KEMMLIT-Ersatz-/Papierrollenhalter $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$)$(ep.............$) $(gb.............$)

$(langaus Aluminium

(mit Spezialkleber am Glas befestigt)  
/E

**$$NNN**

**$(h1ii13.80**$) KEMMLIT-Bürstengarnitur mit Bürstenhalter $(menge0,000$) $(einhStück$)$(d276$) $(ep.............$) $(gb.............$)

$(langaus Aluminium

**$(h1ii13.90**$) Hygiene-Abfallbehälter mit integrierten 0,000$) $(einhStück$)$(d276$) $(ep.............$) $(gb.............  
Spenderfächern für Papierhygienetüten $(menge$)

Bürstenhalter 511

----------------------

**$(kurz9Trennwandsystem NOXX smart$)** $(gb.............$)

============

/E